投标报价表

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

根据贵公司的要求，现将我公司对 高纯等静压石墨原料采购项目 项目报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 质量及其他要求 | 含税单价（吨/元） | 接受付款方式 | 税率 | 备注 |
| 1 | 高纯等静压石墨 | 360\*360\*230-2100\*720\*350 | 规格：密度1.68g/cm³性能：电阻率：13~15μΩm、热导率（100℃）：80~100W/m.k、热膨胀系数（室温-600℃）：5.85（10-6/℃）、肖氏硬度：60HSD、抗折强度：38Mpa、抗压强度：80Mpa、弹性模具：8.8Gpa、气孔率18%、灰分500PPM、提纯灰分：50PPM、颗粒度：7μm |  | 现款 银承（半年）  |  |  |
| 2 | 高纯等静压石墨 | 360\*360\*230-2100\*720\*350 | 规格：密度1.77~1.78/cm³性能：电阻率：12~16μΩm、肖氏硬度：45HSD、抗折强度：48Mpa、抗折强度：46Mpa、热导率（100℃）：130~140W/m.k、灰分500PPM、颗粒度：7μm |  | 现款 银承（半年） |  |  |
| 3 |  高纯等静压石墨 | 360\*360\*230-2100\*720\*350 | 规格：密度1.83/cm³性能：电阻率：12~16μΩm、肖氏硬度：70HSD、抗折强度：55Mpa、抗折强度：46Mpa、热导率（100℃）：130~140W/m.k、灰分500PPM、颗粒度：7μm |  | 现款 银承（半年） |  |  |
| 总价： 元 |
| 注 1：投标人所报价格均为含税到招标人指定地点交货吨单价（包含产品包装等相关费用），以实际过磅重量结算；投标报价以元为单位， 精确到小数点后两位数，超出两位按四舍五入计； 包装物投标人不回收，费用由投标人负担。 |

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人： 联系电话：

日 期： 年 月 日